
Текущее давление можно скорректировать регулятором воздуха:

Нужно задавать минимальное давление на обеих сторонах, например 3 и 5. Если давление нормализуется, а затем начинает падать, значит увеличиваем минимальное давление и ищем золотую середину. В данном случае середина возникла при давлениях 2 и 14. Важно: нужно задать значения и подождать 10-20 коробок.

**Если сразу работает, то это не значит, что будет работать через 10 минут.**

****